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ИНСТРУКЦИЯ
о подключении к SOAP-сервису, предназначенного для выгрузки
информации о прохождении профилактических мероприятий,
в том числе этапов диспансеризации

Доступ медицинских организаций к SOAP-сервису осуществляется по защищенным каналам связи (ViPNet, сеть № 636), посредством обращения к web-ресурсу по адресу https://soap.tfomssk.ru или http://soap.tfomssk.ru/. 

ТФОМС СК обращает Ваше внимание, что для доступа к ПК «РСЕРЗ СК», на рабочем компьютере должно быть установлено приложение ViPNet Client. 
Для настройки работы с SOAP-сервисом необходимо запустить приложение ViPNet Монитор, выбрать Защищенная сеть, в появившемся списке защищенных узлов ViPNet сети, узел – 26(СкТФОМС), Координатор. Двойным кликом по узлу открыть его свойства и перейти на вкладку «Туннель». Проверить наличие реального IP-адреса 192.168.40.13 в списке. 
 В случае использования реальных IP-адресов (Checkbox «Использовать виртуальные IP-адреса» отключен), для доступа к web-ресурсу необходимо перейти в браузере по адресу https://soap.tfomssk.ru или http://soap.tfomssk.ru/. 
 В случае использования виртуальных IP-адресов (Checkbox «Использовать виртуальные IP-адреса» включен) необходимо изменить файл конфигурации сетевых подключений - hosts, расположенный в windows\system32\drivers\etc\hosts следующим образом: добавляем строку с виртуальным IP-адресом из настроек узла ViPNet – 26(СкТФОМС), Координатор – х.х.х.х soap.tfomssk.ru. 


В настройках узла ViPNet – 26(СкТФОМС), Координатор напротив реального IP-адреса 192.168.40.13 находится нужный виртуальный IP. 

После этого для доступа к web-ресурсу достаточно перейти в браузере по адресу https://soap.tfomssk.ru или http://soap.tfomssk.ru/.
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# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The TP address and the host name should be separated by at least one
# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97  rhino.acme. com # source server

# 38.25.63.10  x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.

# 127.0.0.1 localhost

# localhost
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