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ИНСТРУКЦИЯ
о подключении к ПК «МАПОМС»
через защищенную сеть ViPNet №2086
(ГКУЗ СК МИАЦ)

Доступ медицинских организаций (далее - МО) к «Личному кабинету МО» программного комплекса «Мониторинг, аналитика, планирование обязательного медицинского страхования» (далее - ПК «МАПОМС») возможно через ведомственную защищенную сеть передачи данных в сфере здравоохранения Ставропольского края (далее – ВЗСПДЗ СК) посредством бесплатного для скачивания программного продукта «1С:Предприятие 8. Тонкий клиент. Версия платформы 8.3.22.2501 от 04.03.2024». Подробная информация о данном программном продукте и ссылки на скачивание доступны на официальном сайте фирмы «1С» (http://online.1c.ru/catalog/free/23494140/). Помимо этого для работы «1С:Предприятие 8. Тонкий клиент» МО необходимо иметь клиентские лицензии «1С:Предприятия 8».
Для корректной работы ВЗСПДЗ СК необходимо прописать статический маршрут командой «route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.101.Х.1» от имени администратора (где 10.101.Х.1 - адрес подсети учреждения в ВЗСПДЗ СК).
Командой «ping 10.101.Х.1» проверить доступность криптошлюза ВЗСПДЗ СК.
Если команда ping выполняется успешно переходим к редактированию файла hosts.
При возникновении вопросов по работе ВЗСПДЗ СК просьба обращаться к специалистам КГУЗ СК «МИАЦ» по тел. 8-800-200-26-03 (доб. 4). или по адресу электронной почты netsupport@skmiac.ru.
Перед настройкой подключения к ПК «МАПОМС» необходимо изменить файл конфигурации сетевых подключений - hosts, расположенный в windows\system32\drivers\etc\hosts следующим образом: добавляем строку с IP-адресом - 10.101.74.65 srv-mapoms
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Для того чтобы создать подключение к информационной базе (далее - ИБ) ПК «МАПОМС» необходимо запустить1С:Предприятие, в открывшемся окне нажать кнопку «Добавить…». После этого выбрать «Добавление в список существующей информационной базы».
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В следующем окне указать имя подключения – МАПОМС и выбрать тип расположения ИБ «На веб-сервере». И прописать настройки подключения к ИБ:
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В следующем окне ничего не меняем.
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После этого можно запускать созданную ИБ в режиме «1С:Предприятие».  Аутентификационные данные в виде логина и пароля Вы получаете от ТФОМС СК по сети ViPNet после подачи заявления на получение аутентификационных данных в установленной форме. Заявление можно скачать на нашем сайте в разделе: Главная/Информатизация в сфере ОМС/Информационное взаимодействие при согласовании объемов медицинской помощи/Документы, регламентирующие информационное взаимодействие или по ссылке:https://tfomssk.ru/informatizatsiya-v-sfere-oms/informatsionnoe-vzaimodeystvie-pri-soglasovanii-obemov-meditsinskoy-pomoshchi/dokumenty-reglamentiruyushchie-informatsionnoe-vzaimodeystvie/.
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This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
entry should be kept on an individual line. The IP address should
be placed in the first column followed by the corresponding host name.
The TP address and the host name should be separated by at least one
space.
Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
lines or following the machine name denoted by a '#' symbol
For example:

102.54.94.97  rhino.acme. com # source server

38.25.63.10  x.acme.com # x client host
localhost name resolution is handled within DNS itself.

127.0.0.1 localhost

k. localhost
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